**GIRGIR VİNÇ ÇALIŞTIRMA VE GÜVENLİK TALİMATI**

**GIRGIR VİNÇ:**

1. Şantiye Yöneticisi/ Formenden yetki ve izin almayanlar vinç kullanamaz.
2. Vinç çalıştırılmadan önce günlük kontrolü yapılacak, yükleme yapılmadan önce;

 Ağırlıklar, fren, halat, kanca ve kanca bağlantı kelepçelerinin uygun olup olmadığını kontrol edilecek, uygun olmayan durum ve ekipman varsa vinç çalıştırılmayacak.

1. Yükleme yapılmadan boş olarak çalıştırılıp halatın; boyu, sağlamlığı ve tambur üzerindeki bağlantı ve sarımı kontrol edilecek, fren sistemi ve kol/ buton kumandasının çalışması test edilecektir.
2. Vincin elektrik ve mekanik arızaları mutlaka inşaat formenine bildirilecek ve **“ARIZALI/** **ÇALIŞTIRMA”** levhası konulup, servisin gelmesi beklenecek.
3. Vincin azami yükleme kapasitesi 250 kg (5 torba çimento vb.) olup, bu ağırlıktan fazla yük taşınmayacak. Ağırlığı tam bilinmeyen yükler için şantiye formeni ile görüşülecek. Vinç ile insan taşınması tehlikeli ve yasaktır.
4. Yükleme bölgesi ve halatın inip, çıktığı bölgelerde güvenlik mesafesi kontrol edilecek, çevrili ve işaretli bölge yükleme ve çalışma için uygun değilse gerekli düzenleme yapıldıktan sonra yükleme yapılacak.
5. Vinç operatörü ile yükleme yapan personel haberleşme (sesli / işaretle) konusunda mutabakat sağlayacak ve her ikisi de buna uyacak.
6. Küçük parçalı malzemeler uygun ambalaj veya çuval içinde taşınacak, kum çakıl vb. malzemeler özel kova/bunker ile taşınacak, kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya asansöre uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra taşınacaktır.

1. Yük kaldırmaya başlamadan önce yükleme işçisinin işareti olmadan yük kaldırılmayacak.

10-İş kazası durumunda asansör frenlenecek, aşağıda zarar görecek kimse yoksa güvenli

 hızda yere indirilip, yetkililere haber verilecek.

11-gırgır vinç kullananlar ve yükleme yapanlar kişisel koruyucu malzemelerini (iş ayakkabısı,

 baret, eldiven) mutlaka giyecek, yükleme yapan kişi baretini kesinlikle çıkarmayacaktır .

 **İŞVEREN**